
KeySet V2.0设置软件使用方法

特别注意：键值设置完毕后，拔掉USB手柄（开关），两秒后再插入电脑USB接口，就可以正常使用了

一 软件整体概述：

本软件是设置更改USB手柄（开关） 键值的软件。

1 软件主界面如下图所示：



2 各区功能详细描述：

1 键值功能选择设置区，是本软件的核心区域，通过鼠标点击选择，或者键盘输入的方式选择某个按键模拟的具体键值，分为键盘，鼠标，游戏杆，三个页面。


2自定义参数设置区，是自定义更改模块的工作参数。


3 功能操作区，是用于连接模块，数据写入的操作。

4操作日志显示区，是显示操作日志，显示某个按键被设置的键值。

二：软件使用简要方法步骤：

1 把USB手柄（开关）插入电脑USB 口（建议插电脑后面的USB），等电脑自动安装完毕后，打开本软件，点击“查找模块”按钮如下图所示，软件正常自动识别USB模块，等待用户下一步操作。(如下图)



2 点击按键选择框的小三角选择需要设置的按键号，如选择按键KEY-1,则代表当前设置的第1个按键;例如第1个按键设置为键盘F1(如下图)

3 如果需要设置组合键/点击特殊键/fn键/多媒体键，可以通过勾选组合键/点击特殊键/fn键/多媒体键。快捷的选择需要的键值。若快捷设置，没有需要的键值，则可以通过在 数字/字母/符号旁边的文本框直接用键盘输入需要的字符或者符号，如键盘 普通字母(A,b,..)，数字（0,1..）,符号（，{,/..）。

按键HID码区用于输入键盘不存在的键值备用，普通客户，一般用不上。

4 键值选择好后，就可以点击操作区的键值写入按钮，就可以把当前键值写入固化到模块里（掉电不丢失），关掉本软件，拔掉模块后重新插入电脑，即可测试键值是否准确了。

三 补充说明：

1 参数设置 说明：

1长按连击，这个参数可选 “是”“否”（出厂默认为“否”），代表按键按下不放后，是否一直触发。选是则长按后，键值会不断触发，设置的键值，反之选择否，则按下只会触发一次。

此参数，若要跟真键盘一样的工作方式，如支持多按键打游戏等，建议选”是”。

2按键消抖，这个参数代表按键按下检测的灵敏度，若觉得按键太灵敏了，可以加大这个参数数值，若不够灵敏则，可改小该值（注意值不能小于10MS）。